Siehe Bemerkungen 1) und 3) in Unterabschnitt 2.2.52.4:

1) Verdünnungsmittel Typ B darf jeweils durch Verdünnungsmittel Typ A ersetzt werden. Der Siedepunkt des Verdünnungsmittels Typ B muss mindestens 60 °C höher sein als die SADT des organischen Peroxids.

Anmerkung: Diese Bemerkung gilt nur für die Beförderung organischer Peroxide in Verpackungen!

3) Nebengefahrzettel "EXPLOSIV" nach Muster 1 (siehe Absatz 5.2.2.2.2) erforderlich.