8.1.4 Moyens d'extinction d'incendie

8.1.4.1 Le tableau ci-après indique les dispositions minimales pour les extincteurs d'incendie portatifs adaptés aux classes d'inflammabilité *1) A, B et C, applicables aux unités de transport transportant des marchandises dangereuses, à l'exception de celles visées au 8.1.4.2.

+------------+-----------+-----------+------------------+------------------+
|            |           |           | Extincteur adap- | Prescription re- |
|            |           |           | té à un incendie | lative à l'ex-   |
|            |           |           | dans le compar-  | tincteur (aux    |
|            |           | Capacité  | timent moteur ou | extincteurs)     |
| Masse      |           | minimale  | la cabine - au   | supplémentaires  |
| maximale   | Nombre    | totale    | moins un extinc- | - au moins un    | 
| admissible | minimal   | par uni-  | teur ayant une   | extincteur ayant |
| l'unité de | d'extinc- | té de     | capacité mini-   | une capacité mi- |
| transport  | teurs     | transport | male de          | nimale de        |
+------------+-----------+-----------+------------------+------------------+
| <= 3,5 t   |     2     |    4 kg   |       2 kg       |       2 kg       |
+------------+-----------+-----------+------------------+------------------+
|  > 3,5 t   |     2     |    8 kg   |       2 kg       |       6 kg       |
| <= 7,5 t   |           |           |                  |                  |
+------------+-----------+-----------+------------------+------------------+
|  > 7,5 t   |     2     |   12 kg   |       2 kg       |       6 kg       |
+------------+-----------+-----------+------------------+------------------+
| La capacité s'entend pour un appareil contenant de la pudre (dans le cas |
| d'un autre agent extincteur, la capacité doit êtreéquivalente).          |
+--------------------------------------------------------------------------+


8.1.4.2 Les unités de transport transportant des marchandises dangereuses conformément au 1.1.3.6 doivent être munies d'un extincteur d'incendie portatif adapté aux classes d'inflammabilité1 A, B et C, d'une capacité minimale de 2 kg de poudre (ou de capacité correspondante pour un autre agent extincteur acceptable).


8.1.4.3 Les extincteurs d'incendie portatifs doivent être adaptés à l'utilisation à bord d'un véhicule et satisfaire aux prescriptions pertinentes de la norme EN 3 Extincteurs d'incendie portatifs, partie 7 (EN 3-7:2004 + A1:2007).

Si le véhicule est équipé, pour lutter contre l'incendie du moteur, d'un dispositif fixe, automatique ou facile à déclencher, il n'est pas nécessaire que l'extincteur portatif soit adapté à la lutte contre un incendie du moteur. Les agents extincteurs doivent être tels qu'ils ne soient susceptibles de dégager des gaz toxiques, ni dans la cabine de conduite, ni sous l'influence de la chaleur d'un incendie.


8.1.4.4 Les extincteurs d'incendie portatifs conformes aux prescriptions du 8.1.4.1 ou 8.1.4.2 doivent être munis d'un plombage qui permette de vérifier qu'ils n'ont pas été utilisés.

Les extincteurs d'incendie doivent faire l'objet d'inspections en accord avec les normes nationales autorisées, afin de garantir un fonctionnement en toute sécurité. Ils doivent porter une marque de conformité à une norme reconnue par une autorité compétente ainsi qu'une marque indiquant la date (mois, année) de la prochaine inspection ou la date limite d'utilisation.


8.1.4.5 Les extincteurs d'incendie doivent être installés à bord de l'unité de transport de manière à ce qu'ils soient facilement accessibles pour l'équipage. Leur installation doit les protéger des effets climatiques de sorte que leurs capacités opérationnelles ne soient pas affectées. Lors du transport, la date prescrite au 8.1.4.4 ne doit pas avoir été dépassée.

__________
*1) Pour la définition des classes d'inflammabilité, se reporter à la norme EN 2:1992 + A1:2004 Classes de feu.