Es gibt Hinweise auf eine mögliche Inhalationstoxizität. Die Datenlage ist jedoch für eine gesicherte Klassifizierung nicht ausreichend.
Falls keine Einstufung in die Klasse 6.1 erforderlich ist, muss der Stoff, wenn er bei einer Temperatur von mehr als 100 °C zur Beförderung aufgegeben oder befördert wird, der UN-Nr. 3257 und ab einer Temperatur von 125 °C der UN-Nr. 3256 zugeordnet werden.