Hinweis: Wenn der Stoff bei einer Temperatur von mindestens 100 °C befördert oder zur Beförderung aufgegeben wird, muss an Tankfahrzeugen, Tankcontainern, ortsbeweglichen Tanks, Spezialfahrzeugen oder besonders ausgerüsteten Fahrzeugen oder Containern das Zeichen für erwärmte Stoffe nach Abschnitt 5.3.3 angebracht werden.