Le degré de remplissage maximal (en %) pour les matières solides transportées à des températures supérieures à leur point de fusion et pour les liquides à température élevée doit être déterminé conformément au 4.2.1.9.5.

Degré de remplissage = 95 x (dr / df )

où
dr = masse volumique du liquide à la température moyenne maximale de la charge pendant le transport [°C];
df = masse volumique du liquide à la température moyenne du liquide lors du remplissage [°C].