Citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et véhicules-batteries:
Les épreuves de pression hydraulique doivent être effectués au plus tard tous les trois ans.

Conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM:
Les épreuves de pression hydraulique doivent avoir lieu au plus tard tous les deux ans et demi.