Festverbundene Tanks (Tankfahrzeuge), Aufsetztanks und Batterie-Fahrzeuge:
Die wiederkehrende Prüfung ist spätestens alle drei Jahre durchzuführen.

Tankcontainer, Tankwechselaufbauten (Tankwechselbehälter) und MEGC: 
(bleibt offen)
