Danger de classe 8: Matières corrosives
No du modèle d'étiquette 8
Signe conventionnel et couleur du signe: Liquides déversés de deux tubes à essai en verre et attaquant une main et un metal, noir
Fond: blanc (moitié supérieure) et noir avec bordure blanche (moitié inférieure)
Chiffre figurant dans le coin inférieur (et couleur du chiffre): 8 (noir)