Die in Absatz 6.8.2.4.2 vorgesehenen wiederkehrenden Prüfungen sind spätestens
- für festverbundene Tanks (Tankfahrzeuge), Aufsetztanks und Batterie-Fahrzeuge: alle drei Jahre;
- für Tankcontainer, Tankwechselaufbauten (Tankwechselbehälter) und MEGC:  alle zweieinhalb Jahre
durchzuführen.