Pulverrohmasse, angefeuchtet mit mindestens 25 Masse-% Wasser darf unter der UN-Nr. 0159 und Pulverrohmasse, angefeuchtet mit mindestens 17 Masse-% Alkohol darf unter der UN-Nr. 0433 befördert werden.