Der Schmelzpunkt des Reinstoffes wird zwar mit 22,5 bis 23,8 °C angegeben, jedoch finden sich Hinweise, dass er in technisch reiner Form als flüssiger Stoff existiert. Da die recherchierten Ergebnisse nicht die Kriterien für eine Aufnahme in die Klasse 6.1 erfüllen, wurde der Stoff in die Klasse 9, UN-Nr. 3082 umklassifiziert. 