Die Beförderung dieses Stoffes ist nur in Tanks zulässig.
Stoffe zur Herstellung von Tränengasen sind der Verpackungsgruppe II zuzuordnen, selbst, wenn die Daten über ihre Giftigkeit den Kriterien der Verpackungsgruppe III entsprechen. (siehe Absätze 2.2.61.1.7 und 2.2.61.1.8)