Die Tanks müssen beim Befüllen frei von Verunreinigungen sein.
Die Bedienungsausrüstung, wie Ventile und äußere Rohrleitungen, der Tanks müssen nach dem Befüllen oder Entleeren des Tanks entleert werden.