Die Beförderung dieses Stoffes ist nur in Tanks zulässig.

Diesem Stoff wurde bei mindestens einem Hersteller Skin Corr. 1A (H314) zugeordnet. Da der BAM keine konkreten Daten zur Bewertung vorliegen, wird hier der schlimmste Fall (worst case) angenommen und die Verpackungsgruppe I empfohlen. Wenn dem Anwender entsprechende Klassifizierungsdaten zur Verfügung stehen, ist ggf. auch eine Einstufung in die Verpackungsgruppe II bzw. III möglich.