Der höchste Füllungsgrad (in %) für feste Stoffe, die über ihrem Schmelzpunkt befördert werden, oder für erwärmte flüssige Stoffe ist in Übereinstimmung mit Absatz 4.2.1.9.5 zu bestimmen.

Füllungsgrad = 95 x (dr / df)

wobei:
dr = Dichte des flüssigen Stoffes bei der höchsten mittleren Temperatur des Füllgutes während der Beförderung;
df = Dichte des flüssigen Stoffes bei der mittleren Temperatur des flüssigen Stoffes während des Befüllens.