Die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 und die besonderen Vorschriften des Abschnitts 4.1.7.1 müssen erfüllt sein.

Die angegebenen Mengen sind die höchstzulässigen Mengen je Versandstück.

Folgende Verpackungen sind zugelassen:

(1) Zusammengesetzte Verpackungen mit Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 und 4H2), Fässern (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1G, 1H1, 1H2 und 1D) oder Kanistern (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1 und 3H2) als Außenverpackungen;

(2) Fässer (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1G, 1H1, 1H2, 1D) oder Kanister (3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2) als Einzelverpackungen;

(3) Kombinationsverpackungen mit Innengefäßen aus Kunststoff (6HA1, 6HA2, 6HB1, 6HB2, 6HC, 6HD1, 6HD2, 6HG1, 6HG2, 6HH1 und 6HH2).

Höchstzulässige Menge je Verpackung / Versandstück (Verpackungsmethode OP7):

+-----------------------+-----+----------+-----+--------+-----+-----+-----+
|                       | OP1 |   OP2 a) | OP3 | OP4 a) | OP5 | OP6 | OP7 |
+-----------------------+-----+----------+-----+--------+-----+-----+-----+
| höchstzulässige Net-  | 0,5 | 0,5 / 10 |  5  | 5 / 25 |  25 |  50 |  50 |
| tomasse (kg) für      |     |          |     |        |     |     |     |
| feste Stoffe und für  |     |          |     |        |     |     |     |
| zusammengesetzte Ver- |     |          |     |        |     |     |     |
| packungen (flüssige   |     |          |     |        |     |     |     |
| und feste Stoffe)     |     |          |     |        |     |     |     |
+-----------------------+-----+----------+-----+--------+-----+-----+-----+
| höchstzulässiger In-  | 0,5 |   --     |  5  |   --   |  30 |  60 |  60 |
| halt in Litern für    |     |          |     |        |     |     |     |
| flüssige Stoffe c)    |     |          |     |        |     |     |     |
+-----------------------+-----+----------+-----+--------+-----+-----+-----+

a) Wenn zwei Werte angegeben sind, gilt der erste für die höchstzulässige Nettomasse je Innenverpackung und der zweite für die höchstzulässige Nettomasse des vollständigen Versandstücks.
c) Viskose Stoffe werden wie feste Stoffe behandelt, wenn die in der Begriffsbestimmung für "flüssige Stoffe" in Abschnitt 1.2.1 vorgeschriebenen Kriterien nicht erfüllt werden.


Zusätzliche Vorschriften:
1. Verpackungen aus Metall einschließlich Innenverpackungen von zusammengesetzten Verpackungen und Außenverpackungen von zusammengesetzten Verpackungen oder Kombinationsverpackungen dürfen nur für die Verpackungsmethoden OP7 und OP8 verwendet werden.
2. In zusammengesetzten Verpackungen dürfen Gefäße aus Glas nur als Innenverpackungen verwendet werden, wobei die höchstzulässige Menge je Gefäß 0,5 kg für feste Stoffe und 0,5 Liter für flüssige Stoffe beträgt.
3. In zusammengesetzten Verpackungen darf das Polstermaterial nicht leicht entzündbar sein.
4. Die Verpackung für ein organisches Peroxid oder einen selbstzersetzlichen Stoff, für die ein Nebengefahrzettel "EXPLOSIV" (Muster 1, siehe Absatz 5.2.2.2.2) erforderlich ist, muss auch den Vorschriften der Unterabschnitte 4.1.5.10 und 4.1.5.11 entsprechen.


Zusätzlich ist Unterabschnitt 4.1.7.1.4 zu beachten:

Für neue organische Peroxide, neue selbstzersetzliche Stoffe oder neue Zubereitungen von bereits zugeordneten organischen Peroxiden oder von bereits zugeordneten selbstzersetzlichen Stoffen ist die geeignete Verpackungsmethode wie folgt zu bestimmten:

c) ORGANISCHES PEROXID TYP D oder SELBSTZERSETZLICHER STOFF TYP D:
Für diesen Typ des organischen Peroxids oder des selbstzersetzlichen Stoffs ist die Verpackungsmethode OP7 anzuwenden.