Citernes fixes (véhicules-citernes), citernes démontables et véhicules-batteries:
Le contrôle périodique doit être effectué au plus tard tous les trois ans.

Conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM:
(Réservé)