Die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 und die besonderen Vorschriften des Abschnitts 4.1.7.1 müssen erfüllt sein.

Die angegebenen Mengen sind die höchstzulässigen Mengen je Versandstück.

Folgende Verpackungen sind zugelassen:

(1) Zusammengesetzte Verpackungen mit Kisten (4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1 und 4H2), Fässern (1G, 1H1, 1H2 und 1D) oder Kanistern (3H1 und 3H2) als Außenverpackungen;

(2) Fässer (1G, 1H1, 1H2, 1D) oder Kanister (3H1, 3H2) als Einzelverpackungen;

(3) Kombinationsverpackungen mit Innengefäßen aus Kunststoff (6HC, 6HD1, 6HD2, 6HG1, 6HG2, 6HH1 und 6HH2).

Höchstzulässige Menge je Verpackung / Versandstück (Verpackungsmethode OP7):

+-----------------------+-----+----------+-----+--------+-----+-----+-----+
|                       | OP1 |   OP2 a) | OP3 | OP4 a) | OP5 | OP6 | OP7 |
+-----------------------+-----+----------+-----+--------+-----+-----+-----+
| höchstzulässige Net-  | 0,5 | 0,5 / 10 |  5  | 5 / 25 |  25 |  50 |  50 |
| tomasse (kg) für      |     |          |     |        |     |     |     |
| feste Stoffe und für  |     |          |     |        |     |     |     |
| zusammengesetzte Ver- |     |          |     |        |     |     |     |
| packungen (flüssige   |     |          |     |        |     |     |     |
| und feste Stoffe)     |     |          |     |        |     |     |     |
+-----------------------+-----+----------+-----+--------+-----+-----+-----+
| höchstzulässiger In-  | 0,5 |   --     |  5  |   --   |  30 |  60 |  60 |
| halt in Litern für    |     |          |     |        |     |     |     |
| flüssige Stoffe c)    |     |          |     |        |     |     |     |
+-----------------------+-----+----------+-----+--------+-----+-----+-----+

a) Wenn zwei Werte angegeben sind, gilt der erste für die höchstzulässige Nettomasse je Innenverpackung und der zweite für die höchstzulässige Nettomasse des vollständigen Versandstücks.
c) Viskose Stoffe werden wie feste Stoffe behandelt, wenn die in der Begriffsbestimmung für "flüssige Stoffe" in Abschnitt 1.2.1 vorgeschriebenen Kriterien nicht erfüllt werden.

In der o. a. Auflistung wurden alle Metallverpackungen entfernt. Grund hierfür ist Bemerkung 7) ("Nur in Nichtmetallverpackungen zugelassen.") in der Tabelle in Unterabschnitt 2.2.52.4 des ADR. Diacetylperoxid neigt in Metallverpackungen zu einer starken thermischen Zersetzung.


Zusätzliche Vorschriften:
1. In zusammengesetzten Verpackungen dürfen Gefäße aus Glas nur als Innenverpackungen verwendet werden, wobei die höchstzulässige Menge je Gefäß 0,5 kg für feste Stoffe und 0,5 Liter für flüssige Stoffe beträgt.
2. In zusammengesetzten Verpackungen darf das Polstermaterial nicht leicht entzündbar sein.
3. In zusammengesetzten Verpackungen darf das Polstermaterial nicht leicht entzündbar sein.
4. Die Verpackung für ein organisches Peroxid oder einen selbstzersetzlichen Stoff, für die ein Nebengefahrzettel "EXPLOSIV" (Muster 1, siehe Absatz 5.2.2.2.2) erforderlich ist, muss auch den Vorschriften der Unterabschnitte 4.1.5.10 und 4.1.5.11 entsprechen.