Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt sind:

+-------------------+----------------------+----------------------------------+
| Innenverpackungen | Zwischenverpackungen | Außenverpackungen                |
+-------------------+----------------------+----------------------------------+
| aus Metall        | aus Metall           | Kisten                           |
| aus Kunststoff    | aus Kunststoff       |   aus Stahl (4A)                 |
|                   |                      |   aus Aluminium (4B)             |
|                   |                      |   aus einem anderen Metall (4N)  |
|                   |                      |   aus Sperrholz (4D)             |
|                   |                      |   aus Pappe (4G)                 |
|                   |                      |   aus starrem Kunststoff (4H2)   |
|                   |                      | Fässer                           |
|                   |                      |   aus Stahl (1A2)                |
|                   |                      |   aus Aluminium (1B2)            |
|                   |                      |   aus einem anderen Metall (1N2) |
|                   |                      |   aus Sperrholz (1D)             |
|                   |                      |   aus Pappe (1G)                 |
|                   |                      |   aus Kunststoff (1H2)           |
|                   |                      | Kanister                         |
|                   |                      |   aus Stahl (3A2)                |
|                   |                      |   aus Aluminium (3B2)            |
|                   |                      |   aus Kunststoff (3H2)           |
+-------------------+----------------------+----------------------------------+

Die Außenverpackung muss den Prüfanforderungen für die Verpackungsgruppe I für feste Stoffe entsprechen.

Zusätzliche Vorschriften:
1. Zerbrechliche Gegenstände müssen entweder in einer starren Innenverpackung oder in einer starren Zwischenverpackung verpackt werden.
2. Innenverpackungen, die scharfe oder spitze Gegenstände, wie Glasscherben oder Nadeln, enthalten, müssen starr und durchstoßfest sein.
3. Die Innenverpackung, die Zwischenverpackung und die Außenverpackung müssen in der Lage sein, flüssige Stoffe zurückzuhalten. Außenverpackungen, die bauartbedingt nicht in der Lage sind, flüssige Stoffe zurückzuhalten, müssen mit einer Innenauskleidung versehen sein oder es müssen geeignete Maßnahmen getroffen werden, um flüssige Stoffe zurückzuhalten.
4. Die Innenverpackung und/oder die Zwischenverpackung dürfen flexibel sein. Wenn flexible Verpackungen verwendet werden, müssen sie in der Lage sein, der Schlagfestigkeitsprüfung von mindestens 165 g gemäß der Norm ISO 7765-1:1988 "Kunststofffolien und -bahnen - Bestimmung der Schlagfestigkeit nach dem Fallhammerverfahren - Teil 1: Eingrenzungsverfahren" und der Reißfestigkeitsprüfung von mindestens 480 g sowohl in paralleler als auch in senkrechter Ebene zur Länge des Sacks gemäß der Norm ISO 6383-2:1983 "Kunststoffe - Folien und Bahnen - Bestimmung der Reißfestigkeit - Teil 2: Elmendorf-Verfahren" zu bestehen. Die Nettomasse jeder flexiblen Innenverpackung darf höchstens 30 kg betragen.
5. Jede flexible Zwischenverpackung darf nur eine Innenverpackung enthalten.
6. Innenverpackungen, die eine geringe Menge freier Flüssigkeit enthalten, dürfen in Zwischenverpackungen enthalten sein, vorausgesetzt, in der Innenverpackung oder Zwischenverpackung ist genügend saugfähiges oder verfestigendes Material enthalten, um den gesamten vorhandenen flüssigen Inhalt aufzusaugen oder zu verfestigen. Es muss geeignetes saugfähiges Material verwendet werden, das den unter normalen Beförderungsbedingungen auftretenden Temperaturen und Vibrationen standhält.
7. Zwischenverpackungen müssen mit geeignetem Polstermaterial und/oder saugfähigem Material in den Außenverpackungen gesichert sein.