Die Beförderung dieses Stoffes ist nur in Tanks zulässig.

Diese Klassifizierung gilt nur für eine Beförderung unterhalb des Flammpunktes! Bei Beförderung bei einer Temperatur bei oder über dem Flammpunkt muss die Gefahr der Klasse 3 mit berücksichtigt werden.