Voir sous 7.5.5.2:


"7.5.5.2 Limitations relatives aux matières et objets explosibles

7.5.5.2.1 Matières et quantités transportées

La masse nette totale, en kg, de matière explosible (ou, dans le cas d'objets explosibles, la masse nette totale de matière explosible contenue dans l'ensemble des objets) qui peut être transportée dans une unité de transport est limitée conformément aux indications du tableau suivant (voir aussi le 7.5.2.2 en ce qui concerne les interdictions de chargement en commun).

Masse nette maximale admissible, en kg, de matière explosible contenue dans des marchandises de la classe 1, par unité de transport

+-----------+------------+----------------+--------+--------+--------------------+------------+------------------+
|           | Division   |      1.1       |   1.2  |   1.3  |         1.4        | 1.5 et 1.6 | Emballages vides |
|           |            |                |        |        |                    |            |   non nettoyés   |
|           +------------+-------+--------+--------+--------+--------+-----------+------------+------------------+
| Unité de  | Groupe de  |       |  Autre |        |        |  Autre |           |            |                  |
| transport | compatibi- | 1.1A  |   que  |        |        |   que  |   1.4S    |            |                  |
|           | lité       |       |  1.1A  |        |        |  1.4S  |           |            |                  |
+-----------+------------+-------+--------+--------+--------+--------+-----------+------------+------------------+
| EX/II (a)              |  6,25 |  1 000 |  3 000 |  5 000 | 15 000 | illimitée |    5 000   |     illimitée    |
+------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+-----------+------------+------------------+
| EX/III (a)             | 18,75 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | illimitée |   16 000   |     illimitée    |
+------------------------+-------+--------+--------+--------+--------+-----------+------------+------------------+

(a) Pour la description des véhicules EX/II et EX/III, voir partie 9.


7.5.5.2.2 Lorsque des matières et objets de différentes divisions de la classe 1 sont chargés dans une même unité de transport, les interdictions de chargement en commun du 7.5.2.2 étant respectées, le chargement doit être traité dans sa totalité comme s'il appartenait à la division la plus dangereuse (dans l'ordre 1.1, 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4). Toutefois, il ne sera pas tenu compte de la masse nette de matières explosibles du groupe de compatibilité S du point de vue de la limitation des quantités transportées.

Lorsque des matières classées 1.5D sont transportées, dans une même unité de transport, en commun avec des matières ou objets de la division 1.2, tout le chargement doit être traité pour le transport comme s'il appartenait à la division 1.1.

7.5.5.2.3 Transport d'explosifs sur les MEMU
Le transport d'explosifs sur les MEMU n'est admis que s'il est satisfait aux conditions suivantes :
a) L'autorité compétente doit autoriser l'opération de transport sur son territoire.
b) Les explosifs emballés transportés doivent être limités aux types et quantités requis pour la quantité de matière à fabriquer sur la MEMU sans jamais dépasser
- 200 kg d'explosifs du groupe de compatibilité D ; et
- un total de 400 détonateurs, assemblages de détonateurs ou mélange des deux,
sauf si l'autorité compétente en dispose autrement.
c) Les explosifs emballés ne doivent être transportés que dans des compartiments qui satisfont aux prescriptions du 6.12.5.
d) Aucune autre marchandise dangereuse ne peut être transportée dans le même compartiment que les explosifs emballés.
e) Les explosifs emballés ne doivent être chargés sur la MEMU qu'une fois le chargement des autres marchandises dangereuses achevé et juste avant le transport.
f) Lorsque le chargement en commun d'explosifs et de matières de la classe 5.1 (numéros ONU 1942 et 3375) est autorisé, l'ensemble doit être considéré comme formé d'explosifs de mine de la classe 1 aux fins de la séparation, du chargement et de la charge maximale admissible."