8.1.4 Feuerlöschausrüstung

8.1.4.1 Die nachfolgende Tabelle enthält die Mindestvorschriften für tragbare Feuerlöschgeräte für die Brandklassen *) A, B und C , die für Beförderungseinheiten gelten, die andere gefährliche Güter als die in Unterabschnitt 8.1.4.2 genannten befördern:

+-----------+----------+------------+------------------+------------------+
|           |          |            | geeignetes Feuer |                  |
|           |          | Mindest-   | erlöschgerät für | ein oder mehrere |
| höchstzu- | Mindest- | gesamt-    | einen Motor-     | zusätzliche Feu- |
| lässige   | anzahl   | fassungs-  | oder Fahrerhaus- | erlöschgeräte    |
| Masse der | der Feu- | vermögen   | brand; minde-    | mindestens eines |
| Beförde-  | erlösch- | der Beför- | stens eines mit  | mit einem Min-   | 
| rungsein- | geräte   | derungs-   | einem Mindest-   | destfassungsver- |
| heit      |          | einheit    | fassungsvermögen | mögen von        |
|           |          |            | von              |                  |
+-----------+----------+------------+------------------+------------------+
| <= 3,5 t  |     2    |    4 kg    |       2 kg       |       2 kg       |
+-----------+----------+------------+------------------+------------------+
|  > 3,5 t  |     2    |    8 kg    |       2 kg       |       6 kg       |
| <= 7,5 t  |          |            |                  |                  |
+-----------+----------+------------+------------------+------------------+
|  > 7,5 t  |     2    |   12 kg    |       2 kg       |       6 kg       |
+-----------+----------+------------+------------------+------------------+
| Das Fassungsvermögen bezieht sich auf Feuerlöschgeräte mit Pulver (bei  |
| anderen geeigneten Löschmitteln muss das Fassungsvermögen vergleichbar  |
| sein.                                                                   |
+-------------------------------------------------------------------------+

8.1.4.2 Beförderungseinheiten, die gefährliche Güter gemäß Unterabschnitt 1.1.3.6 befördern, müssen mit mindestens einem tragbaren Feuerlöschgerät für die Brandklassen *) A, B und C mit einem Mindestfassungsvermögen von 2 kg Pulver (oder einem entsprechenden Fassungsvermögen für ein anderes geeignetes Löschmittel) ausgerüstet sein.

8.1.4.3 Die tragbaren Feuerlöschgeräte müssen für die Verwendung auf einem Fahrzeug geeignet sein und die entsprechenden Anforderungen der Norm EN 3 Tragbare Feuerlöscher Teil 7 (EN 3-7:2004 + A1:2007) erfüllen. 

Ist das Fahrzeug mit einer festen, automatischen oder leicht auszulösenden Einrichtung zur Bekämpfung eines Motorbrandes ausgerüstet, so muss das tragbare Feuerlöschgerät nicht zur Bekämpfung eines Motorbrandes geeignet sein. Die Löschmittel müssen so beschaffen sein, dass sie weder im Fahrerhaus noch unter Einwirkung der Hitze eines Brandes giftige Gase entwickeln.


8.1.4.4 Die den Vorschriften des Unterabschnitts 8.1.4.1 oder 8.1.4.2 entsprechenden tragbaren Feuerlöschgeräte müssen mit einer Plombierung versehen sein, mit der nachgewiesen werden kann, dass die Geräte nicht verwendet wurden.

Die Feuerlöschgeräte müssen in Übereinstimmung mit den zugelassenen nationalen Normen Prüfungen unterzogen werden, um ihre Funktionssicherheit zu gewährleisten. Sie müssen mit einem Konformitätszeichen einer von einer zuständigen Behörde anerkannten Norm sowie, je nach Fall, mit einem Kennzeichen mit der Angabe des Datums (Monat, Jahr) der nächsten Prüfung oder des Ablaufs der höchstzulässigen Nutzungsdauer versehen sein.

8.1.4.5 Die Feuerlöschgeräte müssen so auf der Beförderungseinheit angebracht sein, dass sie für die Fahrzeugbesatzung leicht erreichbar sind. Die Anbringung hat so zu erfolgen, dass die Feuerlöschgeräte so gegen Witterungseinflüsse geschützt sind, dass ihre Betriebssicherheit nicht beeinträchtigt ist. Während der Beförderung darf das nach Unterabschnitt 8.1.4.4 vorgeschriebene Datum nicht überschritten werden.

__________
*) Für die Definition der Brandklassen siehe Norm EN 2:1992 + A1:2004 Brandklassen.