Code P22DH(M):

P = Type de citerne:

Citerne, véhicule-batterie ou CGEM pour gaz liquéfiés ou dissous.
-------------------------

22 = Pression de calcul:

Pression minimale de calcul: 22 bar
-------------------------

D = Ouvertures (voir sous 6.8.2.2 et 6.8.3.2):

Citerne avec ouvertures de remplissage ou de vidange par le haut avec 3 fermetures, ou véhicule-batterie ou
CGEM sans ouvertures au-dessous du niveau du liquide.
-------------------------

H = Soupapes/dispositifs de sécurité:

Citerne, véhicule-batterie ou CGEM fermé hermétiquement (voir 1.2.1).
-------------------------

(M) = Une lettre "(M)" après le code-citerne indique que la matière peut aussi être transportée dans des véhicules-batteries ou des CGEM.