Nur zulässig, wenn sich der zu befördernde Stoff während der Beförderung nicht verflüssigen kann. 

Sondervorschrift für die Verpackung B 3:
Flexible IBC müssen staubdicht und wasserbeständig oder mit einer staubdichten und wasserbeständigen Auskleidung versehen sein.