Dieser Stoff ist in der Tankanweisung T23 in Absatz 4.2.5.2.6 des ADR aufgeführt. Seit dem 01.01.2019 dürfen die in der Tankanweisung T23 aufgeführten Stoffe auch gemäß Absatz 4.1.4.1 Verpackungsanweisung P 520 Verpackungsmethode OP8 verpackt befördert werden. In diesem Fall gelten die selben Bedingungen für die Temperaturkontrolle wie bei Tanks.  

Der Transport von Peroxyessigsäure, Typ F in Verpackungen ist auch unter der UN-Nr. 3109 unter den BAM-Nrn. 6716 und 9023 möglich.

Siehe Bemerkung d) in Unterabschnitt 4.2.5.2.6, Tankanweisung T 23:
d = "Eine Zubereitung, die aus der Destillation von aus Peroxyessigsäure mit einer Konzentration von höchstens 41 % mit Wasser abgeleitet werden, Gesamtgehalt an Aktivsauerstoff (Peroxyessigsäure + H2O2) = 9,5 %, und die die Kriterien des Handbuchs Prüfungen und Kriterien Absatz 20.4.3 f) erfüllt. Großzettel (Placard) für die Nebengefahr "ÄTZEND" (Muster Nr. 8, siehe Absatz 5.2.2.2.2) erforderlich."