Beförderungen, bei denen die Nettoexplosivstoffmasse je Beförderungseinheit: - 5000 kg überschreitet: Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorien C, D und E; - 5000 kg nicht überschreitet: Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorien D und E.