Die Beförderung dieses Stoffes ist nur in Tanks zulässig.

Da der Flammpunkt mit 52 °C c.c. niedriger als der Schmelzpunkt (55 °C) ist, muss der geschmolzene Stoff unter dieser UN-Nummer befördert werden. Die Beförderung des festen Stoffes erfolgt unter der UN-Nr. 1325 (siehe BAM-Nr. 12602).