Die Beförderung dieses Stoffes ist nur unter der Verpackungsgruppe II zulässig, wenn der Siedepunkt größer 35 °C ist!
Sollte der Stoff einen Siedepunkt von höchstens 35 °C aufweisen, ist er der Verpackungsgruppe I zuzuordnen (siehe BAM-Nr. 12656).