Die Beförderung dieses Stoffes ist nur in Tanks zulässig.
Aufgrund von Aussagen der ECHA und der Firma Merck besitzt dieser Stoff ggf. inhalationstoxische Eigenschaften. Die BAM hat sich daher für die "worst case"-Einstufung entschieden und den Stoff zusätzlich der Klasse 6.1 zugeordnet. Sollten dem Anwender inhalationstoxische Daten vorliegen, die eine Einstufung in die Klasse 6.1 nicht rechtfertigen, ist der Stoff entsprechend umzuklassifizieren.