Die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1, 4.1.2 und 4.1.3 müssen erfüllt sein.

ADR-spezifische Sondervorschrift für die Verpackung BB 2:
Für die UN-Nummer 1203 dürfen ungeachtet der Sondervorschrift 534 (siehe Abschnitt 3.3.1) Großpackmittel (IBC) nur verwendet werden, wenn der tatsächliche Dampfdruck bei 50 °C höchstens 110 kPa oder bei 55 °C höchstens 130 kPa beträgt.