Diesem Stoff wurde bei mindestens einem Hersteller die Verpackungsgruppe II zugeordnet. Da der BAM keine Daten zur genaueren Bewertung vorliegen, wurde hier der ungünstigere Fall (worst case) angenommen und die Verpackungsgruppe II empfohlen. Wenn dem Anwender entsprechende Klassifizierungsdaten zur Verfügung stehen, ist ggf. auch eine Einstufung in die Verpackungsgruppe III möglich.