Abweichend von den Vorschriften des IMDG-Codes, der ICAO TI und der UN-Modellvorschriften wird bei dieser UN-Nummer in Tabelle A des ADR/RID/ADN zusätzlich die Nebengefahr der Klasse 3 angegeben. Eine Nachfrage bei der PTB nach dem Flammpunkt ergab, dass HCN-haltige Gemische definitiv entzündbare Dämpfe entwickeln. Zur Bewertung des Ausmaßes sind jedoch Messungen erforderlich. Stoffe, die neben entzündbaren auch hochtoxische Gase und Dämpfe abgeben, können von der PTB nicht auf ihren Flammpunkt vermessen werden. Aufgrund der fehlenden Information zum Flammpunkt wurde die Überlegung des BMDV, einen Antrag bei UN (TDG) für das Einfügen der Nebengefahr der Klasse 3 zu stellen, erst einmal zurückgestellt.