Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3 erfüllt sind:

Zusammengesetzte Verpackungen

Außenverpackungen: 
Kisten (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D oder 4F)
höchste Nettomasse: 75 kg

Innenverpackungen:
  (i) luftdicht verschlossenen Dosen aus Metall mit einer höchsten Nettomasse von 15 kg oder
 (ii) Innenverpackungen aus Glas, die von allen Seiten mit einem trockenen, saugfähigen, nicht brennbaren Material in einer für die Aufnahme des gesamten Inhalts ausreichenden Menge gepolstert sind, mit einer höchsten Nettomasse von 2 kg.

Diese Verpackungen müssen in der Lage sein, die in Unterabschnitt 6.1.5.4 beschriebene Dichtheitsprüfung mit den Prüfanforderungen für die Verpackungsgruppe II zu bestehen.