Die Beförderung dieses Stoffes ist nur in Tanks zulässig. Mit dieser Eintragung ist der geschmolzene Reinstoff gemeint, nicht das handelsübliche Produkt, das nach Angaben einiger Hersteller Xylen enthält und für das ein Flammpunkt von etwa 42 °C c. c. angegeben wird.