Les récipients à pression en alliage d'aluminium doivent:

a) être munis exclusivement de robinets en laiton ou en acier inoxydable; et

b) être nettoyés de toute trace d'hydrocarbures et ne pas être souillés avec de l'huile. Les récipients à pression "UN" doivent être nettoyés conformément à la norme ISO 11621:1997.