Der BAM liegt das Ergebnis eines Prüfberichtes eines Herstellers vor, nach dem der Stoff neben den korrosiven Eigenschaften ebenfalls entzündbar gemäß Klasse 4.1, Verpackungsgruppe II ist. Entsprechend der Tabelle der überwiegenden Gefahr wurde der Stoff daher der Klasse 4.1, Verpackungsgruppe II zugeordnet.
Zu der Ätzwirkung bzw. den korrosiven Eigenschaften liegen der BAM keine eindeutigen, belastbaren Daten vor. Nach Rücksprache mit dem BfR wurde der Stoff trotzdem vorsorglich ebenfalls als ätzend eingestuft (worst case).