Sondervorschrift für die Verpackung B 4:
Flexible IBC, IBC aus Pappe und IBC aus Holz müssen staubdicht und wasserbeständig sein oder mit einer staubdichten und wasserbeständigen Auskleidung versehen sein.

Nur zulässig, wenn sich der zu befördernde Stoff während der Beförderung nicht verflüssigen kann.