Sondervorschriften für die Verpackung PP 53, PP 54, PP 57 und PP 58:

PP 53: Bei der Verwendung von Kisten als Außenverpackungen müssen die Innenverpackungen mit Kapseln und Schraubkappen verschlossen sein und ihr Fassungsraum darf nicht größer als 5 Liter sein. Die Innenverpackungen müssen mit saugfähigem und nicht brennbarem Polstermaterial umgeben sein. Die Menge des saugfähigen Polstermaterials muss ausreichend sein, um die enthaltenen flüssigen Stoffe vollständig aufzusaugen. Die Metallbehälter müssen mit einem Polstermaterial gegeneinander fixiert sein. Werden Kisten als Außenverpackung verwendet, so ist die Nettomasse des Treibstoffs auf 30 kg je Versandstück begrenzt.

PP 54: Bei der Verwendung von Fässern als Außenverpackungen und Fässern als Zwischenverpackungen müssen die Zwischenverpackungen mit nicht brennbarem saugfähigem Polstermaterial in einer Menge umgeben sein, die ausreichend ist, um die enthaltenen flüssigen Stoffe aufzusaugen. An Stelle der Innen- und Zwischenverpackungen darf eine aus einem Kunststoffgefäß in einem Fass aus Metall bestehende Kombinationsverpackung verwendet werden. Das Nettovolumen des Treibstoffs darf nicht mehr als 120 Liter je Versandstück betragen.

PP 57: Bei der Verwendung von Kisten als Außenverpackungen müssen Säcke als Zwischenverpackungen verwendet werden.

PP 58: Bei der Verwendung von Fässern als Außenverpackungen müssen Fässer als Zwischenverpackung verwendet werden.