Cette rubrique ne doit être utilisée que pour le transport d'accumulateurs non/activés qui contiennent de l'hydroxyde de potassium sec et qui sont destinés à être activés avant utilisation par l'adjonction d'une quantité appropriée d'eau dans chaque élément.