Cette rubrique couvre, entre autres, les mélanges de gaz, indiqués par "R..." ayant les propriétés suivantes:

Mélange | Pression de vapeur maximale à 70 °C (en MPa) | Masse volumique minimale à 50 °C (en kg/l) | Nom technique permis aux fins du 5.4.1.1

F1 | 1,3 | 1,30 | "Mélange F1"
F2 | 1,9 | 1,21 | "Mélange F2"
F3 | 3,0 | 1,09 | "Mélange F3"

NOTA 1:	Le trichlorofluorométhane (réfrigérant R11), le trichloro-1,1,2 trifluoro-1,2,2 éthane (réfrigérant R113), le trichloro-1,1,1 trifluoro-2,2,2 éthane (réfrigérant R113a), le chloro-1 trifluoro-1,2,2 éthane (réfrigérant R133) et le chloro-1 trifluoro-1,1,2 éthane (réfrigérant R133b) ne sont pas des matières de la classe 2. Ils peuvent cependant entrer dans la composition des mélanges F1 à F3.

NOTA 2: Les masses volumiques de référence correspondent à celles du dichlorofluorométhane (1,30 kg/l), dichlorodifluorométhane (1,21 kg/l) et chlorodifluorométhane (1,09 kg/l).