1) Les solutions chaudes concentrées de nitrate d'ammonium peuvent être transportées sous cette rubrique à condition que:

a) La solution ne contienne pas plus de 93 % de nitrate d'ammonium ; 
b) La solution contienne au minimum 7 % d'eau ; 
c) La solution ne contienne pas plus de 0,2 % de matière combustible ;
d) La solution ne contienne pas de composés chlorés en quantité telle que la teneur en ions chlorure dépasse 0,02 % ;
e) Le pH mesuré à 25 °C d'une solution aqueuse à 10 % de la matière soit compris entre 5 et 7 ; et
f) La température de transport maximale admissible de la solution soit de 140 °C. 

2) De plus, les solutions chaudes concentrées de nitrate d'ammonium ne sont pas soumises à l'ADR à condition que :

a) La solution ne contienne pas plus de 80 % de nitrate d'ammonium ;
b) La solution ne contienne pas plus de 0,2 % de matières combustibles ;
c) Le nitrate d'ammonium reste en solution dans toutes les conditions de transport ; et 
d) La solution ne réponde aux critères d'aucune autre classe.