Cette rubrique couvre, entre autres, les mélanges de gaz ayant les propriétés suivantes:

Mélange | Pression de vapeur maximale à 70 °C (en MPa) | Masse volumique minimale à 50 °C (en kg/l) | Nom technique permis *) aux fins du 5.4.1.1

A | 1,1 | 0,525 | "Mélange A" ou "Butane"
A01 | 1,6 | 0,516 | "Mélange A01" ou "Butane"
A02 | 1,6 | 0,505 | "Mélange A02" ou "Butane"
A0 | 1,6 | 0,495 | "Mélange A0" ou "Butane"
A1 | 2,1 | 0,485 | "Mélange A1"
B1 | 2,6 | 0,474 | "Mélange B1"
B2 | 2,6 | 0,463 | "Mélange B2"
B | 2,6 | 0,450 | "Mélange B"
C | 3,1 | 0,440 | "Mélange C" or "Propane"

__________
*) Pour le transport en citernes, les noms commerciaux "butane" ou "propane" ne peuvent être utilisés qu'à titre complémentaire.