Le zirconium sec, sous forme de feuilles, de bandes ou de fil d'une épaisseur inférieure ŕ 18 µm (No ONU 2009) est une matičre de la classe 4.2. Le zirconium sec, sous forme de feuilles, de bandes ou de fil d'une épaisseur de 254 µm ou plus n'est pas soumis aux prescriptions de l'ADR.