Gemäß Sondervorschrift A98 unterliegen Druckgaspackungen, die außer dem Gas der Unterklasse 2.2 keine weiteren gefährliche Substanzen enthalten, mit einem Fassungsraum von höchstens 50 ml nicht den Vorschriften der ICAO TI.