Beim Transport von Klinischem Abfall in tiefgekühlt verflüssigtem Stickstoff sind neben den Vorschriften der Klasse 6.2 ebenfalls die Vorschriften für den Transport von tiefgekühlten, verflüssigtem Stickstoff zu einzuhalten.