Anmerkung der BAM: in den Technischen Vorschriften der ICAO steht dieses Peroxid im Gegenssatz zu den UN-Modellvorschriften (dort Verdünnungstyp B) mit dem Eintrag Verdünnungsmittel Typ A. Da in den UN-Modellvorschriften Verdünnungsmittel Typ B angegeben ist, wird davon ausgegangen, dass hier Verdünnungsmittel Typ B gemeint ist.