Dieses organische Peroxid ist so nicht in Tabelle 2-7 der ICAO TI aufgeführt. Der Transport dieses organischen Peroxides ist verboten. Da der Stoff namentlich in der Tabelle 2-7 aufgeführt ist, darf er mit Verdünnungsmittel Typ A bis zu einer Konzentration von 80 % unter der dort genannten UN-Nummer 3105 in Verpackungen befördert werden. Hierfür existiert eine zweite BAM-Nummer 7232.