Typ C-Versandstücke dürfen als Luftfracht befördert werden, wenn die Aktivitäten der radioaktiven Stoffe 3000 A1 oder 3000 A2 übersteigen.
Für alle anderen Verkehrsträger sind Typ B(U)- und Typ B(M)-Versandstücke ausreichend.