Die allgemeinen Verpackungsanforderungen von Teil 4, Kapitel 1 sind einzuhalten, inklusive

1) Werkstoffbeständigkeitanforderungen

- Substanzen müssen, wie in 4;1.1.3 geregelt, verträglich mit ihren Verpackungen sein.

2) Verschlussanforderungen

- Verschlüsse müssen den Anforderungen von 4;1.1.4 entsprechen.

Für UN 3077 sind die aufgeführten Großpackmittel (IBC) mit einer Höchstmenge von 1 000 kg zulässig.
Jeder IBC muss in Übereinstimmung mit Kapitel 6.5 der UN Empfehlungen sein und die notwendige UN-Kennzeichnung tragen.