Dieser Stoff wird u.a. aufgrund seiner Inhalationstoxizität der Verpackungsgruppe I zugeordnet. Nach der Sondervorschrift A5 ist der Transport dieses Stoffes in Passagierflugzeugen verboten, er kann jedoch unter den in dieser Sondervorschrift genannten Bedingungen in Frachtflugzeugen befördert werden.
Dieser Stoff wird im Anhang VI der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-Verordnung) als brennbare Flüssigkeit bezeichnet, obwohl der Schmelzpunkt für den Reinstoff bei 37-38 °C liegt.